

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
[bookmark: _Hlk71712420]Полуприцеп тентовый UAT-SCFG 9226.01
(шторный, объёмом 92 м3)
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Общие характеристики
Тип: 3-х осный тентовый полуприцеп предназначен для эксплуатации 
с 2-х осным седельным тягачом с высотой седельно-сцепного устройства (ССУ) 1100 - 1150 мм и допустимой нагрузкой на ССУ, не более 12 000 кг. ЦВЕТ ТЕНТА – Белый. ЦВЕТ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ – Серый.
Назначение: для международных и междугородних перевозок грузов, не требующих особых температурных условий хранения и транспортировки. Особенно удобен данный вид полуприцепов для перевозки длинномерных неделимых грузов, которые невозможно транспортировать отдельными частями. Полуприцеп предназначен для эксплуатации на дорогах общей сети. 
Особенности: Полуприцеп оборудован тентом, 3-мя парами боковых стоек, передней стенкой, промежуточными и задними стойками, связанных между собой алюминиевыми перекладинами, также задними алюминиевыми распашными дверьми. Крыша и боковые части тента могут полностью либо частично сдвигаться за счет специальных устройств
Габаритные размеры и весовые параметры полуприцепа
	Высота седельно-сцепного устройства
	1 150 мм

	Габаритная длина
	13 900 мм

	Внутренняя длина кузова
	13 640 мм

	Габаритная ширина
	2 550 мм

	Внутренняя ширина кузова
	2 480 мм

	Габаритная высота
	3 990 мм

	Высота загрузочная до элементов крыши
	2 700 мм

	Дорожный просвет
	320 мм

	Колесная база, от шкворня
	6 300 мм

	Межосевое расстояние	
	1 310 мм

	Передний свес полуприцепа
	1 700 мм

	Внутренний радиус передней части полуприцепа	
	2 130 мм

	Радиус габарита передней части полуприцепа
	2 040 мм

	Колея
	2 040 мм

	Внутренний объем кузова
	92 м3

	Масса снаряженного полуприцепа
	Не более 7 100 кг

	Масса перевозимого груза техн. / регламен.
	Не более 30 900 кг

	Полная масса полуприцепа техн. / регламен.
	Не более 38 000 кг

	Распределение полной массы полуприцепа в составе с 2-осным тягачом:

	нагрузка на седельно-сцепное устройство
	12 000 кг

	нагрузка на оси полуприцепа техн. / регламен.	
	27 000 кг

	
	



1. Шасси 
-	Рама: Усиленная, сварная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок,             изготовленных из конструкционной стали повышенной прочности.
-	Опорная плита с 2-дюймовым (50,8 мм) шкворнем фирмы.
-	Опорное устройство грузоподъемностью 24 000 кг, c механическим приводом и односторонним управлением справа.
-	Корзина под запасное колесо - 2 шт.,
-	Заднее защитное устройство.
-	Боковые защитные устройства (алюминиевые) - подъемные.
-	Пластиковые крылья на всех колесах. 


1. Осевые агрегаты, подвеска и шины
-	Осевые агрегаты усиленные, дискового типа 
-	Технически допустимая грузоподъемность осевого агрегата, не более 9 000 кг.
-	Подвеска осевых агрегатов - пневморессорная.
-	Подъёмный 1-осевой агрегат с функцией автоматического опускания при нагрузке.
-       Шины 385/65 R22,5 - 7 штук (6+1) -, предназначены для эксплуатации на дорогах общей сети, диски 11,75х22,5.
1. Тормозная система 
-	Тормозная система с электронным управлением EBS типа 2S/2M, с системой устойчивости к опрокидыванию RSS.
-	Привод рабочей тормозной системы: пневматический, двухконтурный.
-	Тормозные механизмы дискового типа, антиблокировочная система тормозов ABS.
-	Стояночный тормоз: полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на тормозных механизмах вторых и третьих осевых агрегатов.
-	Клапан растормаживания.
-	2 присоединительные головки подключения пневмосистемы полуприцепа.
-	Розетки ABS / EBS по ISO 7638.
-       Пневмосистема с управлением поднятия/опускания пневмоподвестки
1. Электрическое оборудование
-	Напряжение бортовой сети - 24 В.
-	Многокамерные задние фонари с интегрированным треугольным отражателем.
[bookmark: _Hlk238820833]-	LED-Фонари освещения номерного знака, LED-габаритные фонари (белые спереди и красные сзади), боковые LED-фонари (оранжевые), задние выносные габаритные фонари комбинированного типа.
-	2 шт. - 7-полюсных по DIN ISO 3731, DIN ISO 1185 и 1 шт. 15 - полюсный по DIN ISO 12098 штепсельных разъемов подключения (переходник).
-	Взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов.
1. Надстройка
-	Передний стенка из профиля и стального гнутого листа.
-       С внутренней стороны защищена фанерой высотой 1250мм, толщиной 10 мм.
-     Тент увеличенного размера, закрывающий щель от попадания внешних осадков, возникающую вместе крепления бокового тента с передней стенкой.
-	Задний стальной портал с алюминиевыми воротами, оснащенные запорными механизмами.
-	3 пары стальных съемных средних стоек (все стойки с четырьмя карманами под алюминиевые 	перекладины шириной 120 мм в комплекте 32 шт. (алюминиевых перекладин) и в нижней части 2 алюминиевые перекладины шириной 145 мм в места борта (16 шт)).
-	Сдвижной каркас крыши с тентом из ПВХ, с сдвижным механизмом. 
-	Боковые шторные сдвижные механизмы с тентом, механизм натяжения и фиксации его.
-	Крепёжные кольца на стойках для перетяжки ремнями кузова по диагонали.
-	Складная лестница в задней части полуприцепа.
-	Отверстия под коники 80*80 мм с двух сторон – 16 штук.
-       Такелажная скоба с двух сторон - 26шт.
-       Пломбировочный шнур
-       Светоотражающая маркировка
1. Покраска
-	Лакокрасочное покрытие рамы, шасси и металлических частей полуприцепа выполняется из качественных материалов, что обеспечивает защиту от коррозии.
1. Дополнительно
-	2 противооткатных упора.
-	Ящик для инструментов.
-	Пенал для огнетушителя.
-	Бак для воды 20 ÷ 30 л.
-	Руководство по эксплуатации.
-       Напольное покрытие, настил из ламинированной фанеры толщиной 27 мм.
-	Сертификат соответствия, по согласованию.


   Производитель оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом
[bookmark: _GoBack]   Технические данные спецификации могут отличаться в зависимости от комплектации
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